采购需求
【以下内容应根据项目情况作出具体采购需求描述，同时，制定各条款具体内容时与采购需求无关的将不得纳入】
说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。
采购清单
	序号
	名称
	是否采购标的
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	1
	护眼灯
	是
	300
	盏
	工业
	优先采购节能产品（非强制）

	2
	AI科创互动盒
	是
	5
	套
	工业
	

	3
	情绪静态检测

终端
	是
	3
	套
	工业
	

	4
	智能游戏盒
（C系列基础套装）
	是
	300
	套
	工业
	核心产品


要求/备注说明
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。

	节能产品
	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 
此项目中护眼灯属于LED 护眼灯 / 黑板灯（教育照明面板灯）纳入节能产品政府采购品目清单范畴，属于清单内优先采购类节能产品，提供有效节能认证证书的评审时予以加分，未提供或提供其它品类灯具的节能认证证书不影响投标有效性，仅不享受加分。

	进口产品
	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照招标文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。


项目概述
为改善学校教室照明环境、配齐科普实验与教学实训设备，保障学生用眼健康与科普教学需求，本次采购护眼灯、科普实验设备等货物及配套安装调试、培训、售后服务。项目严格落实政府采购强制节能、中小企业扶持、本国货物采购、公平竞争等政策要求；本项目不含《节能产品政府采购品目清单》标注★的强制采购品类。
采购需求执行的相关标准、规范
国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本招标文件出现内容未提及或与现行文件存在不一致的情形，相关要求均以国家、行业、地方现行最新有效标准、规范为准。
	序号
	名称
	标号或文号

	
	教室照明灯具
	QB/T5533-2020

	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》
	GB 30255-2019

	
	《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》
	GB 7000.1-2015

	
	《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》
	GB 7000.201-2008

	
	中小学校教室采光和照明卫生标准
	GB7793-2010

	
	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
	GB 40070-2021

	
	LED 照明产品光通量衰减加速试验方法
	GB/T 24824-2009

	
	LED 灯具性能要求
	GB/T 33721-2017


技术要求
采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

	序号
	标的名称
	功能及技术参数
	评分点▲

	1
	护眼灯
	专为教育空间设计，核心作用是保障教室桌面 / 黑板面照度、眩光、显色性、频闪等光环境指标达标，满足日常教学使用及儿童青少年近视防控卫生要求。
一、实质性要求★

1.本项目采购护眼灯属于教室 LED 护眼灯 / 黑板灯（教育照明面板灯）为教室专用护眼照明灯具，产品须符合 QB/T 5533-2020《教室照明灯具》、同时满足 GB 7000 系列灯具安全标准、GB 7793、GB 40070 教室照明卫生相关标准。

2.投标文件须提供投标同型号灯具、具备合法资质第三方检测机构出具带有 CMA 标识的完整检测报告，报告型号与投标产品一致，原件履约验收备查。无 CMA 标识、型号不符、检测项目不全的报告不予采信。

3.灯具须取得有效 CCC 强制性产品认证。

4.基础光学硬性指标：色温 3300K～5300K；蓝光危害等级 RG0；统一眩光值 UGR≤16；课桌面维持平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7；功率因数 PF≥0.9；频闪指标满足 QB/T 5533-2020 限值要求。

5.整灯质保期不少于 3 年，质保期内及时维修、更换故障灯具。

二、政府采购政策▲

 LED 护眼灯 / 黑板灯（教育照明面板灯）纳入节能产品政府采购品目清单范畴，落实绿色采购政策；投标人所投产品具备国家采信认证机构核发、有效期内节能产品认证证书，予以优先采购，评审时给予相应分值。
三、产品优化要求▲
说明：下述指标高于基础强制底线，达到对应要求方可获得加分。证明材料可提供制造商公开产品技术资料或第三方检测报告佐证。
1.显色性能优化（护眼色彩还原）：一般显色指数 Ra≥95，特殊显色指数 R9≥60，提升图文、板书色彩辨识度，降低视觉疲劳。

2.灯具能效与光衰优化（长效稳定照明）：灯具效能≥95lm/W；6000 小时光通维持率≥92%，长期使用照度衰减更小，保障多年教室光环境持续达标。

3.频闪管控升级（近视防控）：光输出波动深度≤3%，达到无危害频闪等级，优于 QB/T5533 基础限值，消除频闪对人眼的持续刺激。
	

	2
	AI科创互动盒
	产品定性：AI 科创互动盒应由包括但不限于垃圾分类、克鲁克斯辐射计、电影原理、光影捕蝶、人体导电、手摇发电等共 6 个以上功能实验模块组成。为达到激发科学探究兴趣、建立具象化科学认知的学习目标，了解光、热、电、能量转化相关基础物理规律，感知环境保护理念，提升观察分析、独立思考与实践探索素养。
一、实质性要求★

1.产品组成与基础功能套装包括但不限于含垃圾分类、克鲁克斯辐射计、电影原理、光影捕蝶、人体导电、手摇发电等 6 个实验模块。

2.安全硬性指标所有可触及部件无锐利边缘、无易脱落危险小零件；克鲁克斯辐射计等玻璃部件采用防碎安全设计，破损后不得产生危险锐边与尖锐碎片；带电模块可触及电压符合电玩具安全限值，无触电风险。

3.质保要求整机及所有模块质保期不少于 1 年，质保期内及时维修、更换故障部件与整机。

二、产品优化要求▲
备注：下述指标高于基础强制底线，达到对应要求方可获得加分。证明材料可提供制造商公开产品技术资料或第三方检测报告佐证。
1.垃圾分类设备具备垃圾分类趣味问答交互功能，答题正确对应垃圾桶盖自动开启，答题错误有包括但不限于声、光等任意一种提示并公布正确答案。

2.克鲁克斯辐射计中光热辐射条件下双色叶片可因吸热温差产生旋转，转速随辐射强度变化，直观演示光热能量转换原理。

3.电影原理设备采用微型无刷减速电机，支持线性加减速；静止画面以＜0.1 秒间隔呈现时可形成连续动画效果。

4.光影捕蝶设备以蝴蝶模型为载体，内置红外传感器，抓捕动作触发后舵机驱动连杆转动，模拟蝴蝶躲避姿态；具备语音互动功能，躲避 / 捕获对应的包括但不限于声、光等任意一种提示。

5.人体导电设备单手接触金属半球无法形成完整回路，指示灯不亮；双手分别接触两个金属半球形成完整回路，指示灯亮起，直观演示人体导电原理；以上指示灯为统一代称，包括但不限于声、光等任意一种指示。
6.手摇发电设备转动摇臂可将机械能转化为电能，具备但不限于电压读数或指示灯亮度随摇臂转速变化等直观指示。
	

	3
	情绪静态检测终端
	产品定性：一体化 AI 情绪静态检测终端，属于带嵌入式视觉采集、AI 运算、触控显示的信息技术终端设备，用于心理情绪静态测评、教学心理探究；不属于医疗器械，仅作科普/心理辅助评估，不用于临床诊断。

一、实质性要求★

1.设备采用端侧本地运算，基于摄像头捕捉的人员头颈部视频进行实时情绪分析；所有测评数据支持本地加密存储，禁止强制公网上传原始采集数据。

2.基础功能要求：采用非接触式静态面部情绪采集，设备可识别≥7 种基础 + 隐性情绪，量化显示各情绪占比；支持单人静态检测，自动生成情绪报告，输出身心状态指标；支持个人、群体历史情绪多维度分析，筛查高心理风险人员并直观展示；设备可离线单机运行，不用持续联网。

3.硬件基础指标：产品运行于双面屏主机，主屏显示实时测试界面、副屏支持播放辅助视频。其中主屏幕尺寸≥15.6 英寸；分辨率≥720P。摄像头有效像素≥200 万；单次静态情绪检测时长可设置。

4.配套资源：提供标准化操作手册、设备维护手册。

5.整机质保期不少于 1 年，质保期内及时维修、更换故障配件与整机。
二、产品优化要求▲
备注：下述指标高于基础强制底线，达到对应要求方可获得加分。证明材料可提供制造商公开产品技术资料或第三方检测报告佐证。
1. 主屏≥17.3 寸 10 点触控 IPS 屏，分辨率≥1920×1080。
2. 采用2核、3.5GHz 及以上处理器，内存≥8G RAM+256G ROM。
3. 配备 1080P 及以上高清摄像头，摄像头支持前后不小于 180 度旋转；人脸验证准确率≥99%。
4. 单人检测时长支持 30-60 秒配置，支持振动影像潜在情绪分析检测。
5. 配备包括但不限于RJ45、WiFi、蓝牙等通讯方式，具备2个及以上 USB 接口，同时配备耳机接口与 DC 电源接口。
	

	4
	智能游戏盒
（C系列基础套装）
	产品定性：通过积木建构活动和可视化的实物编程教具，使幼儿了解机器人的基本构造和工作原理并运用编程方式来解决游戏场景中的问题，培养动手实践能力、分析能力和创新能力。

一、实质性要求★

1.整机具备有效 CCC 强制性产品认证。

2.质保要求整套套装及所有模块质保期不少于1年，质保期内及时维修、更换故障部件与模块。

二、产品优化要求▲

备注：下述指标高于基础强制底线，达到对应要求方可获得加分。证明材料可提供制造商公开产品技术资料或第三方检测报告佐证。
1.集成式主控控制器，设备采用一体化集成控制器，内置 ≥1500mAh 大容量电池，满足长时间课堂脱机教学使用；运算性能稳定，可流畅运行多段组合编程逻辑、循环、延时、判断等教学程序。

2.可视化编程显示与无线通讯能力，配套实物编程器搭载≥128*64 LCD 高清显示屏，可可视化显示编程内容、程序步骤、设备状态。
3.设备内置蓝牙或其他方式的无线模块，可与主控控制器稳定无线配对通讯，支持百余种编程指令组合，满足幼儿阶梯式编程教学实训需求。

4.拓展外设接口与实训拓展能力，控制器配备2 路及以上 Type-C 通用拓展接口，可外接各类传感器、执行器拓展模块，支持程序调试、外设拓展、遥控控制等功能；接口兼容性强，支持多形态机器人造型搭建、多场景编程实训拓展，可满足分层教学、创意创新实训课程开展。
	

	5
	项目实施方案
	供应商须针对本项目编制完整实施方案，方案包含但不限于确保按期供货的组织方案（包含但不限于人员架构、供货计划、物流保障等）、安装调试方案（包含但不限于安装流程、调试标准、安全管控等）、质量保障方案（包含但不限于进货检验、过程管控、成品验收等）相关内容。
	▲

	6
	项目验收及操作人员培训
	投标人须依据本项目采购标的对应的验收标准，编制科学合理、落地可行的项目验收方案，并制定专项培训计划，为教职工提供设备实操、日常使用及基础运维等针对性培训服务，保障设备高效合规投入使用。包括但不限于项目培训方案（含培训对象、内容、时长、考核方式）， 项目验收方案（含验收节点、验收内容、判定标准）等方案
	▲

	7
	7.1售后服务方案
	投标人须编制完整的售后服务方案，包含但不限于售后服务人员配置及职责安排、故障响应机制（包含但不限于响应时间、维修方式、到场时限等）、质保期内日常维护及定期巡检方案等相关内容。
	▲

	
	7.2超期售后服务
	投标人在充分满足本项目实质性质量保证要求的基础上，可针对本项目质保期届满后的售后服务工作，自主作出延长售后时限的清晰服务承诺。投标人若响应本条款要求，须出具加盖投标人公章的正式售后服务承诺函，明确延长售后时限等相关内容，且延长服务期间全程按照本项目原定售后标准（原承诺售后标准）提供同等质量、同等规格的售后服务。
	▲

	8
	应急处置方案
	投标人须制定简洁可行的设备突发故障应急预案及备用设备保障方案，明确应急响应、故障处置及备用设备启用流程，确保设备故障时能够快速处置、及时替补，保障教学、办公工作正常开展。
	▲

	9
	★质量保证承诺
	投标人须出具加盖投标人公章的售后服务承诺函，明确质保期限（整体质保不少于 1 年，灯具质保不少于 3 年）、故障响应时效、质保期服务范围等核心内容。本项为实质性要求，投标人未提供加盖投标人公章的承诺函，或承诺质保期低于最低要求的，作无效投标处理。
	


商务要求
取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
	序号
	商务条款
	具体内容
	评分点▲

	1
	★项目工期/交货期/
服务期
	合同签订之日起  20 个日历日内完成安装及交付。
	

	2
	★项目交付/施工/服务地点：
	华容区各幼儿园，具体学校地址待签订合同时进行约定。         
	

	3
	★报价要求
	3.1投标人的投标报价应当包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有发生的一切费用（含市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即投标为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
	

	
	
	3.2投标报价不得超过采购预算或最高限价，报价明细不得缺项、漏项或只投部分内容。
	

	4
	★资金支付
	本项具体内容，待合同签订完毕后，由甲乙双方按照有关规定确定。
	

	5
	★交付标准和方法
	5.1交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，执行投标文件要求、投标响应承诺和采购合同的约定。
	

	
	
	5.2中标人完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。
	

	
	
	5.3验收产生的所有费用（含第三方检测费用）由中标供应商承担
	

	6
	★违约责任
	6.1中标人的违约责任：
6.1.1出现违约行为，采购人有权根据违约情况对中标人采取警告、要求中标人支付违约金、部分或全部中止合同执行、解除合同等措施，有权将中标人违约情况录入信用平台或公开通报。
6.1.2中标人违约行为造成采购人或其他第三方损失的，采购人有权向中标人提出赔偿要求。索赔金额未超过合同未支付金额的，采购人有权从合同款项中扣除。
6.1.3中标人提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由中标人负责处理并承担全部责任。
6.1.4中标人逾期提供服务达到七天的（含本数），中标人应自逾期日起，按每逾期一天向采购人支付合同总金额万分之五的违约金；中标人逾期提供服务超过三十天的（不含本数），采购人有权解除合同，要求中标人返还已支付的进度款项，并按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，中标人还须承担继续赔偿损失的责任。
6.1.5中标人提供的服务不满足合同要求，采购人提出整改要求后三十天仍不能满足要求的，采购人有权解除合同，中标人应按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，中标人还应承担继续赔偿损失的责任。采购人损失包括但不限于：采购人重新采购运维服务的费用、采购人重新选择其他中标人而多支付的合同款、采购人因此向其他任何第三方支付的违约金或赔偿金、采购人为此多支付人工费用等。
	

	
	
	6.2其他违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。
	


采购标的的验收标准
 （一）验收依据

国家及行业相关标准规范；

招标文件、投标文件、政府采购合同及相关补充协议；

中标人提供的产品说明书、检测报告、认证证书等技术资料。

（二）验收阶段与内容

到货验收：货物送达指定地点后，对货物品牌、规格、数量、外观、包装、随货资料（合格证、说明书、检测报告等）进行核验，外观无破损、数量规格与合同一致即为到货验收合格。

安装调试验收：安装调试完成后，对设备安装工艺、运行状态、功能实现进行逐项核验；LED 教室灯需现场抽检照度、均匀度、眩光值等核心指标，科普设备与实训套装须现场演示全部功能。

最终验收：安装调试验收合格后，采购人组织最终验收。验收组对照采购需求逐项核查，所有指标满足要求、资料齐全的，出具验收合格报告；存在不合格项的，中标人限期整改后重新验收，整改费用由中标人承担。

（三）抽样规则

护眼灯按不少于总数量 1% 的比例抽样检测核心性能指标，抽样不合格的加倍复检，复检仍不合格的视为整批不合格。其他产品全数量验收功能与外观；核心产品 C 系列编程基础套装重点核查 3C 认证有效性、配件完整性与功能可用性。

（四）资料要求

验收时中标人须提供：产品合格证、使用说明书、检测报告复印件、认证证书复印件、安装调试记录、培训记录等全套竣工资料。

