项目采购需求
【以下几项内容应根据项目情况作出具体采购需求描述，同时，制定各条款具体内容时与采购需求无关的将不得纳入】
说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。
采购清单
	序号
	名称
	是否采购标的
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	1
	鄂州市华容区段店小学室外场地改造工程项目
	是
	1
	项
	 建筑业
	


要求/备注说明
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。

	节能产品
	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

	进口产品
	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。


项目概述
项目名称：鄂州市华容区段店小学室外场地改造工程项目

采购人：鄂州市华容区段店镇段店小学
采购内容：华容区段店小学室外场地改造（具体内容以工程量清单及设计图纸和现场施工情况为准。）
★项目最高限价：774617.77元。

5.★工期：自合同签订之日起45日历天内完成。
质保期：按国家、行业相关政策执行。

特定资格要求：

（1）供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）项目经理须具有建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，须具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理，项目经理须提供无在建项目的承诺书。
执行的相关标准、规范
采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
	序号
	名称
	标号或文号

	1
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	（GB 50300-2013）

	2
	《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》
	（GB 55032-2022）

	3
	《中小学合成材料面层运动场地》
	（GB 36246-2018）

	4
	《中小学人造草面层足球场地》
	（GB/T 43566-2023）

	5
	鄂州市华容区段店小学室外场地改造工程项目施工图设计
	施工图设计


技术要求
	序号
	标的名称
	功能及技术参数
	评分点△

	1
	工程重难点分析方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的工程重难点分析方案；工程重难点分析方案包含但不限于以下内容：

1、工程背景与建设目标；

2、工程范围与规模；

3、项目特点与难点分析。

	△

	2
	施工部 署方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的施工部署方案；施工部署编制方案包含但不限于以下内容：
1、施工阶段划分清晰（如基础、路面、排水沟等）；
2、资源配置（人力、设备）与阶段任务匹配；
3、关键节点控制措施明确（如雨季施工预案）。

	△

	3
	施工进度方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的施工进度方案；施工进度计划编制方案包含但不限于以下内容：

进度网络图，各阶段工期明确（起止时间）；

2、进度保障措施（如材料供应计划、劳动力调配方案）。

	△

	4
	施工准备与资源配置计划方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的施工准备与资源配置计划方案；施工准备与资源配置计划编制方案包含但不限于以下内容：

1、设备清单（型号/数量）与工程需求匹配；

2、材料供应计划（含备选供应商）；

3、人员配置表（含岗位职责与相关证明）。

	△

	5
	主要施工方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的主要施工方案；主要施工方案编制方案包含但不限于以下内容：

1、分项施工工艺流程图；

2、质量验收标准（依据国标/行标）；

3、安全与环保措施（如扬尘控制、噪声方案等）。

	△

	6
	施工现场平面布 置方案要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的施工现场平面布置方案；施工现场平面布置方案包含但不限于以下内容：

1、平面图包含：材料堆放区、加工区、办公区标识清晰；

2、临时水电线路布置合理；

3、安全通道与消防设施位置标注等。

	△

	7
	相关承诺、措施要求
	投标人应提供描述完整、清晰规范的相关承诺、措施；相关承诺、措施包含但不限于以下内容：

1、安全责任制度与应急预案；

2、质量保修承诺书（含违约责任条款，协调措施、承诺等）。

	△


商务要求
	序号
	商务条款
	具体内容
	评分点△

	1
	★项目工期/交货期/

服务期
	合同签订之日起 45个日历日。
	

	2
	★项目交付/施工/服务地点：
	鄂州市华容区段店镇段店小学
	

	3
	★报价要求
	3.1供应商的响应报价应当包含为完成本采购文件提出的货物或服务等全部相关工作所有发生的一切费用（含市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即响应报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
	

	
	
	3.2响应报价不得超过采购预算或最高限价，报价明细不得缺项、漏项或只投部分内容，供应商不得随意调整工程量清单的项目编码、名称、特征、计量单位等（具体详见附件工程量清单）。
	

	4
	★资金支付
	4.1合同款支付：以合同约定为准
	

	
	
	4.2成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。
	

	5
	★交付标准和方法
	5.1交付标准：工程交付须严格执行国家现行相关标准、行业标准、地方标准及其他强制性规范，同时全面符合采购文件要求、成交供应商投标响应承诺及采购合同约定。
	

	
	
	5.2验收申请与组织：成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。
	

	
	
	5.3验收费用承担：若产生验收费用，由成交供应商承担。
	

	
	
	5.4交付资料要求：成交供应商申请竣工验收前，须向采购人提交完整成套竣工资料，包括但不限于：材料设备合格证及检测报告、隐蔽工程验收记录、合同约定的第三方检测报告、竣工图纸、设计变更及签证文件、质量保修书、使用维护说明书、施工日志、全过程影像资料等。竣工资料缺失、份数不足或不符合档案归档要求的，不具备竣工验收条件。竣工资料未按要求移交完成的，采购人可暂停办理结算手续，待资料补齐并通过档案核查后恢复结算流程。
	

	
	
	5.5验收不合格处理：验收不合格的，采购人向成交供应商出具书面整改通知书，明确整改内容、整改标准及完成时限。成交供应商应在通知书规定期限内完成全部整改工作，并重新提交验收申请。经复验仍不合格，且项目无法通过整改达到合同约定标准的，采购人有权要求成交供应商承担违约责任，对不合格部分不予计量支付；若整体工程无法实现采购目的，采购人有权解除合同，并按合同约定追究成交供应商全部损失赔偿责任。
	

	6
	★违约责任
	6.1成交供应商的违约责任：

6.1.1出现违约行为，采购人有权根据违约情况对成交供应商采取警告、要求成交供应商支付违约金、部分或全部中止合同执行、解除合同等措施，有权将成交供应商违约情况录入信用平台或公开通报。

6.1.2成交供应商违约行为造成采购人或其他第三方损失的，采购人有权向成交供应商提出赔偿要求。索赔金额未超过合同未支付金额的，采购人有权从合同款项中扣除。

6.1.3成交供应商提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由成交供应商负责处理并承担全部责任。

6.1.4成交供应商逾期提供服务达到七天的（含本数），成交供应商应自逾期日起，按每逾期一天向采购人支付合同总金额万分之五的违约金；成交供应商逾期提供服务超过三十天以上的（不含本数），采购人有权解除合同，要求成交供应商返还已支付的进度款项，并按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，成交供应商还须承担继续赔偿损失的责任。

6.1.5成交供应商提供的服务不满足合同要求，采购人提出整改要求后三十天仍不能满足要求的，采购人有权解除合同，成交供应商应按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担继续赔偿损失的责任。采购人损失包括但不限于：采购人重新采购运维服务的费用、采购人重新选择其它成交供应商而多支付的合同款、采购人因此向其它任何第三方支付的违约金或赔偿金、采购人为此多支付人工费用等。
	

	
	
	6.2其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
	

	7
	安全责任与

现场管理
	7.1安全责任：

7.1.1成交供应商为本项目施工现场安全生产第一责任人。因成交供应商管理、作业行为原因造成施工期间发生安全事故（含人身伤害、第三方财产损失、校园设施损坏等），由成交供应商承担全部法律责任与经济赔偿责任；因采购人原因导致事故发生的，由采购人依法承担对应责任，如采购人因事故遭受第三方索赔并先行赔付的，有权向责任方追偿。
7.1.2特种作业人员（如高处作业、电工作业、焊接作业等）必须持有效特种作业操作资格证书上岗，证书复印件须报采购人备案；施工期间须配备具备住建部门 C 类安全考核合格证书的专职安全员驻场履职，安全员不得擅自脱岗；确需离岗的，须安排同等资质人员顶岗并提前征得采购人同意。
	△

	
	
	7.2现场成品保护方案

7.2.1施工前须对校园内既有设施（教学楼墙面、门窗、水电管线、绿化植被等）开展全面排查，拍照录像留存并经采购人共同确认；编制专项成品保护方案，明确保护措施、现场责任人、损坏赔偿处置标准。
7.2.2施工区域与教学、办公区域须设置硬质隔离围挡，围挡高度不低于1.8米，张贴安全警示标识；围挡设置符合校园管理要求，不得遮挡消防通道；施工通道须铺设防护垫，避免重型设备碾压校园道路及地下管线。

7.2.3对易损设施（如玻璃幕墙、灯具、标识牌等）采取包裹、遮挡、加固等保护措施；施工期间每日巡查成品保护情况，发现损坏立即修复并赔偿，修复标准不低于原状。若无法修复原状的，按第三方评估价格予以赔偿。
	

	
	
	7.3专项安全防护措施

7.3.1高处作业防护：严格执行高处作业“六不准”要求，作业人员须正确佩戴安全帽、安全带，临边、洞口、屋面周边须设置防护栏杆、安全网及警示标识；遇六级以上强风、雨雪天气立即停止高处作业；脚手架、操作平台须经专项验收合格后方可使用，严禁超载或违规搭设。

7.3.2临时用电安全：实行“三相五线制”与“一机一闸一箱一漏”制度，配电箱须上锁并由专业电工管理；电缆线须架空或埋地铺设，严禁私拉乱接；用电设备金属外壳须可靠接地，漏电保护器每日测试并记录；施工结束1小时以上须断电上锁，悬挂“禁止合闸”标识。

7.3.3消防安全管理：施工现场须配备足量有效灭火器材，动火作业须办理动火许可证，清理周边可燃物并安排专人监护；氧气瓶、乙炔瓶间距不小于5米，与明火作业距离不小于10米；严禁在施工现场吸烟、使用明火，易燃易爆材料须单独存放并设置警示标识；消防通道须保持畅通，严禁占用、堵塞。

7.3.4物体打击防护：施工区域须设置警戒线与警示标语，高处作业工具须放入工具袋，严禁抛掷物料；物料堆放须平稳、不超高，水平隔离措施不到位时严禁交叉作业；吊装作业须划定警戒区，安排专人指挥，吊具、索具使用前须全面检查；脚手架安全平网须及时清理杂物，设置挡脚板。

7.3.5机械伤害防护：机械设备须安装固定牢靠，增设安全防护装置与断电保护；操作人员须按规程作业，严禁违章操作；手持电动工具使用前须做绝缘检查与空载测试，无人操作时及时切断电源；小型吊机须可靠固定，严禁载人，起吊重量不得超过额定载荷。
	

	
	
	7.4安全监督与应急处置：

7.4.1采购人及监理单位有权随时开展现场安全检查；发现一般安全隐患，有权要求限期整改；发现重大安全隐患，可直接下达停工整改指令，成交供应商须无条件执行，隐患整改复查合格后方可复工。拒不整改、整改不到位的，采购人有权按照合同专用条款追究成交供应商违约责任。
7.4.2成交供应商须制定施工现场安全事故应急预案，明确应急组织、救援流程、联络方式及物资储备；发生安全事故须立即启动预案，1小时内向采购人及属地应急管理部门报告，并配合调查处理；事故处理期间须保障校园正常秩序，不得影响师生安全。
	

	
	
	7.5安全文明施工与环保要求：

7.5.1施工现场须做到工完场地清，每日清理建筑垃圾并运至指定场所，严禁随意堆放或焚烧；施工噪声、扬尘须符合校园环保要求，高噪声作业避开师生休息时段，扬尘作业须采取洒水、覆盖等降尘措施。

7.5.2施工照明须避免直射教学、办公区域，夜间施工须提前报备并设置遮光设施。

7.5.3施工人员须统一着装、佩戴工牌，未经采购人许可，不得擅自进入教学、办公及师生生活区域；确因施工作业需要进入的，应履行登记手续。施工车辆须按采购人指定路线行驶，场内行驶限速 5km/h，严禁鸣笛；施工全过程维护校园秩序，不得发生扰民、冲突纠纷等损害校园声誉行为。
	

	8
	项目团队
	8.5.1拟派项目经理具备建筑工程相关专业或市政相关专业中级及以上工程类职称；

8.5.2供应商拟投入项目施工管理人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等配备齐全。
	△

	9
	类似业绩
	9.1供应商须具备自投标截止之日起近36个月（近三年）以来的类似项目经验，并提供业绩证明。

（业绩证明需包含中标通知书或合同关键页清晰扫描件，并加盖投标人公章）。
	△

	10
	验收标准
	为确保维修质量与安全，验收工作遵循 “材料合规、工艺达标、检测合格、资料齐全” 原则，按以下标准执行：

一、验收依据

验收工作以施工图设计文件为直接技术依据，以 GB 55032‑2022、GB 36246‑2018等强制性规范为安全与质量底线，以 GB 50300‑2013为验收程序与合格判定总纲，以 GB/T 43566‑2023 为人造草面层专项验收依据。当设计文件、采购合同、技术规格书与上述标准不一致的，不得低于强制性国家标准要求；若约定严于标准，按约定执行；非强制性标准与强制性规范冲突时，以强制性规范为最终执行依据。

二、核心验收标准

1.本项目所用全部材料均为经国家及各行业主管单位检验、审批准予上市的合格产品，成交供应商需在项目验收阶段，足额提供全部用材对应的合格证明、产品资料等全套凭证。由采购人组建专项项目验收小组，严格依据国家现行标准及采购文件相关规定开展验收工作，验收范围涵盖采购标的的外观品相、材质参数、规格尺寸、产品性能、功能测试、环保指标、安全规范等全部内容，且成交供应商须向采购人提供详实完整的验收标准及验收手册，为验收工作开展提供依据。采购人可根据项目实际情况，邀请相关专业技术人员或第三方专业机构参与验收。项目所有采购标的必须完全符合采购文件规定指标及成交供应商投标承诺的全部技术标准，若存在任意内容不满足相关要求，即视为成交供应商违约，采购人有权直接判定项目验收不合格，由成交供应商承担全部违约责任，并负责对所有不合格内容完成整改、赔付及后续全部善后工作。
2. 验收时须提交完整竣工资料包，包括材料合格证及检测报告、封样记录、隐蔽工程验收记录及影像资料、第三方全项检测报告、竣工图纸、设计变更文件、质量保修书、使用维护说明书、施工日志、安全文明施工及旧料处置记录等；资料缺失、造假或与现场不符的，验收判定不合格，视为未完成交付，采购人有权暂停结算支付，并按合同约定追究成交供应商违约责任。验收合格不免除成交供应商合同约定的质量保修责任。


	

	
	
	
	


六、采购标的的验收标准 
详见“第三章 采购需求 / 商务要求 / 10 验收标准”。
